# Қағазды бекітуге және біркелкі аралықта степлермен бекітуге арналған керек-жарақ

Арнайы керек-жарақтың көмегімен электр құралын қағазды бекіту және материал жиегінен біркелкі қашықтықта бекіту/степлермен бекіту үшін пайдалануға болады. Керек-жарақ тек UniversalTacker 18V-14 үшін жарамды.

- Қағаз бекіткішімен (13) 80 параққа дейін бекітуге болады.
- Қағаз бекіткішімен (13) алты қадам арқылы материал жиегінен 1 см мен 11 см аралығындағы қағып кіргізу затының біркелкі қашықтығын реттеуге болады.

Нұсқау: қорапты (9) жабдықтау үшін қағаз бекіткішін/қашықтағы ұстағышты (13) электр құралынан бөлшектеу қажет.

##

Нұсқау: степлер қапсырмалары стандартты қапсырмалардан тұрақты болып табылады және сондықтан оларды қағаздан шығару күрделі болып табылады.

Қапсырма ұзындығы бойынша ұсыныс | Парақтар саны (80 г/м2 қағаз)
--- | ---
6 мм | 2–20
8 мм | 10–40
10 мм | 20–60
12 мм | 30–80

- Соққы күшін ең жоғары деңгейге орнатыңыз.
- Жарамды қапсырма жолағын (14) енгізіңіз.
- Қағаз бекіткішінің/қашықтағы ұстағыштың (13) ұштарын электр құралындағы қағаз бекіткішіне арналған ойықтарға (11) дәйекті түрде салыңыз.
  Тек 1-ойық қағазды бекіту үшін жарамды екенін ескеріңіз.
- Бір десте қағазды қағаз бекіткішіне/қашықтағы ұстағышқа (13) салып, степлер тиегін бекітілетін қағаз аймағының үстіне орналастырыңыз.
- Электр құралын, степлер тиегі (1) толықтай кіргенше, төмен қарай қатты басыңыз.
- Басу күшін сақтай отырып, іске қосу құрылғысын (2) басыңыз.
- Қапсырма толық қағылғаннан кейін, іске қосу құрылғысын (2) босатыңыз да, степлер тиегін (1) қағаз дестесінен көтеріңіз.

##

Нұсқау: қашықтағы ұстағышты (13) біркелкі қашықтықта степлермен бекіту үшін электр құралындағы ойықтарға (10) кіргізу қажет.

2–7 ойықтары (10) | Қашықтық
--- | ---
2-ойық | 1 см
3-ойық | 3 см
4-ойық | 5 см
5-ойық | 7 см
6-ойық | 9 см
7-ойық | 11 см

- Жарамды қапсырма жолағын (14) немесе шеге жолағын (15) енгізіңіз.
- Қағаз бекіткішінің/қашықтағы ұстағыштың (13) ұштарын электр құралындағы ойықтарға (10) дәйекті түрде салыңыз, материал жиегіне дейін жарамды қашықтық сақталуы тиіс.
  1-ойық біркелкі қашықтықта степлермен бекітуге жарамсыз екендігін ескеріңіз.
- Қағаз бекіткішінің/қашықтағы ұстағыштың (13) иілгіш төменгі жағын тірелгенше электр құралына қарай итеріңіз.
- Дайындама жиегі қағаз бекіткішінің/қашықтағы ұстағыштың (13) алдыңғы жағында орналасқанша, электр құралын дайындама үстінен түзу өткізіңіз.
- Электр құралын, степлер тиегі (1) толықтай кіргенше, төмен қарай қатты басыңыз.
- Басу күшін сақтай отырып, іске қосу құрылғысын (2) басыңыз.
- Қапсырма/шеге толық қағылғаннан кейін, іске қосу құрылғысын (2) босатыңыз да, степлер тиегін (1) дайындама жиегінің бойымен жылжытыңыз.
- Келесі қапсырманы немесе келесі шегені орналастырыңыз.