# Acessórios para agrafar papel e para agrafar com distância uniforme

Com um acessório especial, a ferramenta elétrica pode ser utilizada para agrafar papel e para agrafar com distância uniforme do rebordo do material. O acessório só é indicado para o UniversalTacker 18V-14.

- Com o agrafador de papel (13) pode agrafar até 80 folhas.
- Com o distanciador (13) pode ajustar em seis níveis uma distância uniforme do elemento fixador de 1 cm a 11 cm do rebordo do material.

Nota: para carregar o carregador (9) é necessário desmontar o agrafador de papel/distanciador (13) da ferramenta elétrica.

##

Nota: estes agrafos são mais estáveis do que os agrafos convencionais e por isso são difíceis de remover do papel.

Recomendação do comprimento dos agrafos | Número de folhas (papel 80 g/m2)
--- | ---
6 mm | 2–20
8 mm | 10–40
10 mm | 20–60
12 mm | 30–80

- Coloque a força de impacto no nível máximo.
- Insira uma tira de agrafos (14) adequada.
- Clique sucessivamente no nariz do agrafador de papel/distanciador (13) nos entalhes para o agrafador de papel (11) na ferramenta elétrica.
  Tenha em atenção que apenas o entalhe 1 é indicado para agrafar papel.
- Insira a pilha de papel no agrafador de papel/distanciador (13) e posicione o nariz do agrafador sobre a área de papel a agrafar.
- Pressione a ferramenta elétrica para baixo, até que o nariz do agrafador (1) esteja totalmente pressionado.
- Mantenha a força de pressão e prima o disparador (2).
- Depois de o agrafo estar completamente cravado, solte o disparador (2) e levante o nariz do agrafador (1) da pilha de papel.

##

Nota: o distanciador (13) tem de ser encaixado nos entalhes (10) na ferramenta elétrica para agrafar com distância uniforme.

Entalhes 2−7 (10) | Distância
--- | ---
Entalhe 2 | 1 cm
Entalhe 3 | 3 cm
Entalhe 4 | 5 cm
Entalhe 5 | 7 cm
Entalhe 6 | 9 cm
Entalhe 7 | 11 cm

- Insira uma tira de agrafos (14) ou tira de pregos (15) adequada.
- Clique sucessivamente no nariz do agrafador de papel/distanciador (13) num entalhe (10) na ferramenta elétrica, que especifique a distância adequada em relação ao rebordo do material.
  Tenha em atenção que o entalhe 1 não é indicado para agrafar com distância uniforme.
- Pressione o lado de baixo flexível do agrafador de papel/distanciador (13) na direção da ferramenta elétrica, até que engate.
- Conduza a ferramenta elétrica horizontalmente sobre a peça, até que o rebordo da peça encoste no rebordo dianteiro do agrafador de papel/distanciador (13).
- Pressione a ferramenta elétrica para baixo, até que o nariz do agrafador (1) esteja totalmente pressionado.
- Mantenha a força de pressão e prima o disparador (2).
- Depois de o agrafo/prego estar completamente cravado, solte o disparador (2) e desloque o nariz do agrafador (1) ao longo do rebordo da peça.
- Posicione o próximo agrafo ou o próximo prego.