# Påfyllning av magasin (se bilder A1–A2)

- Använd endast original Bosch-tillbehör. Häftpistolens precisionsdelar, såsom magasin, kolv, skottkanal är anpassade till klamrar och spikar som levereras av Bosch. Andra tillverkare använder andra stålkvaliteter och dimensioner.

I siktfönstret på nivåindikeringen (11) ser du om det fortfarande finns klamrar/spikar i magasinet.

- Vänd elverktyget upp och ned.
- Tryck på magasinlåset (8) och dra ut magasinet (9) bakåt.
- Lägg in klammerbandet (14) eller de bandade spikarna (15).
  Håll häftpistolen något vinklad när du lägger in de bandade spikarna (15) så att spikarna ligger an mot sidoväggen. Observera markeringen.
- Skjut tillbaka magasinet (9) tills det snäpper fast.

- Bruka inte våld vid öppning, insättning och stängning av magasinet.