# 用於裝訂紙張和等距釘裝的配件

搭配特殊配件，可將電動工具用於裝訂紙張和材料邊緣等距釘裝。此配件僅適用於 UniversalTacker 18V-14。

- 使用紙張裝釘器 (13)，您最多可裝訂 80 張紙。
- 使用間隔墊片 (13)，您可從 1 至 11 cm 六個等級調整裝釘針與材料邊緣的均等距離。

提示：若要補給針匣 (9)，必須將紙張裝釘器／間隔墊片 (13) 從電動工具上拆下。

##

提示：本釘槍的裝釘針比一般市售釘書針更為堅硬，因此不容易從紙上拆下。

建議 裝釘針長度 | 紙張數 （80 g/m2 紙張）
--- | ---
6 mm | 2–20
8 mm | 10–40
10 mm | 20–60
12 mm | 30–80

- 將衝擊力道調至最高級。
- 裝入適用的針排 (14)。
- 將紙張裝釘器／間隔墊片 (13) 的定位凸塊依序壓入電動工具上的紙張裝釘器凹槽 (11)。
  請注意，只有凹槽 1 適用於紙張裝釘。
- 將紙張疊好放入紙張裝釘器／間隔墊片 (13) 中，並將裝釘頭對準在紙張上欲進行裝釘的位置。
- 穩穩地將電動工具往下壓，直到裝釘頭 (1) 完全推入。
- 保持垂直施力，然後按下觸動扳機 (2)。
- 待裝釘針完全穿入後再放開觸動扳機 (2)，接著再將裝釘頭 (1) 從紙張上移開。

##

提示：用於釘裝時，必須將間隔墊片 (13) 以均等距離推入電動工具的凹槽 (10) 內。

凹槽 2−7 (10) | 距離
--- | ---
凹槽 2 | 1 cm
凹槽 3 | 3 cm
凹槽 4 | 5 cm
凹槽 5 | 7 cm
凹槽 6 | 9 cm
凹槽 7 | 11 cm

- 裝入適用的針排 (14) 或釘排 (15)。
- 將紙張裝釘器／間隔墊片 (13) 的定位凸塊依序壓入電動工具上指定與材料邊緣適當距離的凹槽 (10)。
  請注意，凹槽 1 不適用於均等距離的釘裝。
- 將紙張裝釘器／間隔墊片 (13) 的彈性底側壓向電動工具方向，直到其卡入。
- 將電動工具平放在工件上，直到工件邊緣緊貼紙張裝釘器／間隔墊片 (13) 的前緣。
- 穩穩地將電動工具往下壓，直到裝釘頭 (1) 完全推入。
- 保持垂直施力，然後按下觸動扳機 (2)。
- 待裝釘針／裝釘完全穿入後再放開觸動扳機 (2)，接著再將裝釘頭 (1) 沿工件邊緣滑動。
- 放置下一個裝釘針／裝釘。