# Ставање во употреба

Блокадата на чкрапалото што е поврзано со подвижниот клун за хефтање (1) го спречува ненамерното испукување доколку ненамерно се притисне чкрапалото (2).

## Вклучување/исклучување (поединечно активирање)

- Поставете го цврсто клунот за хефтање (1) најпрво на делот што се обработува, додека не се притисне целосно.
- Насочете го право притисокот и притиснете на чкрапалото (2).
- Откако ќе ги искористите сите хефт иглички, отпуштете го чкрапалото (2) и подигнете го клунот за хефтање (1) од делот што се обработува.

## Вклучување/исклучување (контактно активирање)

- За брзо работење може да го држите чкрапалото (2) притиснато.
  Притиснете го цврсто клунот за хефтање (1) на делот што се обработува, додека не се активира испукувањето. Поставете ја пневматската хефталка на следното место и одново притиснете го цврсто клунот за хефтање (1) на делот што се обработува.