# Tehnički podaci

Akumulatorska heftalica |  | UniversalTacker 18V-14
--- | --- | ---
Broj artikla |  | ‎3 603 BA7 0..
Broj udara | min–1 | 30
Predmeti za ukivanje
Traka spajalica |  | Tip 53
Širina | mm | 11,4
Dužina | mm | 6–14
Traka sa ekserima |  | Tip 48
Dužina | mm | 14
Maks. kapacitet magacina |  | 140
Težina u skladu sa EPTA-Procedure 01:2014A) | kg | 1,8 (1,5 Ah)–2,1 (6,0 Ah)
Dozvoljena temperatura okruženja |  |
Prilikom punjenja | °C | 0 ... +35
Tokom radaB) i pri skladištenju | °C | –20 ... +50
Preporučeni akumulatori |  | PBA 18V...W-.
Preporučeni punjačiC) |  | AL 18...

A)

  Zavisi od upotrebljene akumulatorske baterije

B)

  Ograničena snaga pri temperaturama < 0 °C.

C)

  Sledeći punjači nisu kompatibilni sa akumulatorom PBA: AL 1814 CV, AL 1820 CV, AL 1860 CV