# Совети при работењето

- Со овој електричен алат може да работите со 19 mm хефт иглици. Затоа не го користете електричниот алат за зацврстување на тавански облоги со стеги за дрвени профили или фуги.

Избегнете испукување во празно, за да избегнете изабување на втиснувачот.
По завршување на работите поставете ја ударната сила на тркалцето за подесување со претходно избирање на ударната сила (4) на пониска вредност, за да ја ослободите затезната пружина.

Внимателно поставувајте го клунот за хефтање (1). Меките делови за обработка (на пр. борово дрво) може да се оштетат доколку се употреби преголем притисок.

Електричниот алат е дизајниран за краткотраен режим со максимално време на работа од 10 минути при постојано оптоварување. Се загрева при континуирано работење. Затоплувањето ја намалува јачината на апаратот.
Исклучете го електричниот алат по максимум 10 минути работа и оставете го да се излади.

## Отстранување на заглавените хефт-иглички

- Отстранете ја батеријата од електричниот алат пред да извршите каква било работа на електричниот алат.

- Свртете го електричниот алат.
- Притиснете го механизмот за отклучување на муницијата (8) и извлечете го магацинот (9) наназад.
- Отстранете ги заглавените хефт-иглички. По потреба употребете клешти.
- Ставете го магацинот (9) назад додека не се вклопи.

- Редовно полнете го магацинот. Краткиот сет хефт-иглички може да биде причина за заглавување на хефт-игличките.