# Fylle magasinet (se bilde A1−A2)

- Bruk bare originalt Bosch-tilbehør. Stiftepistolens presisjonsdeler som magasin, stempel og skuddkanal er tilpasset stifter og spiker fra Bosch. Andre produsenter bruker andre stålkvaliteter og mål.

I kontrollvinduet til påfyllingsindikatoren (11) ser du om det fortsatt er stifter eller spikre i magasinet.

- Snu elektroverktøyet.
- Trykk på magasinutløseren (8), og trekk samtidig magasinet (9) bakover og ut.
- Legg inn de båndede stiftene (14) eller spikrene (15).
  Hold stiftepistolen litt på skrå når du legger inn de båndede spikrene (15), slik at spikrene ligger inntil sideveggen. Ta hensyn til markeringen.
- Skyv magasinet (9) tilbake til det låses.

- Bruk ikke makt ved åpning, påfylling og lukking av magasinet.