# Osprzęt do zszywania papieru oraz do zszywania z zachowaniem równego odstępu

Specjalny osprzęt umożliwia wykorzystanie elektronarzędzia do zszywania papieru oraz do zszywania z zachowaniem równego odstępu od krawędzi materiału. Osprzęt jest przeznaczony wyłącznie do modelu UniversalTacker 18V-14.

- Za pomocą przystawki do zszywania papieru (13) można zszyć do 80 arkuszy papieru.
- Za pomocą elementu dystansowego (13) można ustawić równy odstęp elementu wbijanego w sześciu stopniach od 1 cm do 11 cm od krawędzi materiału.

Wskazówka: Aby uzupełnić magazynek (9), należy zdemontować przystawkę do zszywania papieru / element dystansowy (13) z elektronarzędzia.

##

Wskazówka: Zszywki charakteryzują się większą stabilnością od powszechnie dostępnych w handlu zszywek, dlatego bardzo trudno jest je usunąć z papieru.

Zalecana długość zszywek | Liczba arkuszy (gramatura 80 g/m2)
--- | ---
6 mm | 2–20
8 mm | 10–40
10 mm | 20–60
12 mm | 30–80

- Ustawić siłę udaru na najwyższy stopień.
- Włożyć pasujące zszywki (wkład) (14).
- Zamocować jeden po drugim noski przystawki do zszywania papieru / elementu dystansowego (13) w otworach do mocowania przystawki do papieru (11) na elektronarzędziu.
  Należy zwrócić uwagę, że tylko otwór 1 jest przeznaczony do zszywania papieru.
- Włożyć plik arkuszy w przystawkę do zszywania papieru / element dystansowy (13) i umieścić nosek zszywacza nad zszywanym fragmentem papieru.
- Mocno przycisnąć elektronarzędzie do dołu, aż nosek zszywacza (1) będzie całkowicie wsunięty.
- Nie zmniejszając siły nacisku, nacisnąć wyzwalacz (2).
- Po wbiciu zszywki zwolnić wyzwalacz (2) i odsunąć nosek zszywacza (1) od pliku arkuszy.

##

Wskazówka: Przed przystąpieniem do zszywania z zachowaniem równego odstępu należy zamocować element dystansowy (13) w otworach (10) na elektronarzędziu.

Otwory 2–7 (10) | Odstęp
--- | ---
Otwór 2 | 1 cm
Otwór 3 | 3 cm
Otwór 4 | 5 cm
Otwór 5 | 7 cm
Otwór 6 | 9 cm
Otwór 7 | 11 cm

- Włożyć pasujące zszywki (wkład) (14) lub gwoździe (wkład) (15).
- Zamocować jeden po drugim noski przystawki do zszywania papieru / elementu dystansowego (13) w otworze (10) na elektronarzędziu, który odpowiada żądanej odległości od krawędzi materiału.
  Należy zwrócić uwagę, że otwór 1 nie jest przeznaczony do zszywania z zachowaniem równego odstępu.
- Docisnąć elastyczny spód przystawki do zszywania papieru / elementu dystansowego (13) w kierunku elektronarzędzia aż do zablokowania.
- Prowadzić elektronarzędzie płasko po materiale, aż krawędź materiału będzie przylegać do przedniej krawędzi przystawki do zszywania papieru / elementu dystansowego (13).
- Mocno przycisnąć elektronarzędzie do dołu, aż nosek zszywacza (1) będzie całkowicie wsunięty.
- Nie zmniejszając siły nacisku, nacisnąć wyzwalacz (2).
- Po wbiciu zszywki / gwoździa zwolnić wyzwalacz (2) i przesunąć nosek zszywacza (1) wzdłuż krawędzi materiału.
- Wbić następną zszywkę lub następny gwóźdź.