# Akumulatora uzlādes pakāpes indikators

Akumulatora uzlādes indikators, kad ierīce ir ieslēgta, pāris sekundes signalizē par vēl pieejamo akumulatora jaudu vai tā pārslodzi.

Kad daļēji vai pilnīgi nospiež ieslēdzēju/izslēdzēju, akumulatora uzlādes līmeņa indikators dažas sekundes rāda akumulatora uzlādes līmeni.

LED | Kapacitāte
--- | ---
Pastāvīgi deg 3 zaļas LED lampiņas | 75–100 %
Pastāvīgi deg 2 zaļas LED lampiņas | 40–75 %
Pastāvīgi deg 1 zaļa LED lampiņa | 15–40 %
Lēnām mirgo 1 zaļa LED lampiņa | 0–15 %

Ja akumulatora uzlādes līmeņa indikators mirgo sarkanā krāsā, elektroinstruments ir pārslogots.

Uzlādes pakāpes indikatora trīs zaļās LED diodes sāk ātri mirgot tad, ja akumulatora temperatūra ir ārpus darba temperatūras diapazona robežām un/vai ja ir nostrādājusi aizsardzība pret pārslodzi.