# Technické údaje

Akumulátorová sponkovačka |  | UniversalTacker 18V-14
--- | --- | ---
Číslo výrobku |  | ‎3 603 BA7 0..
Počet úderů | min–1 | 30
Nastřelovací prvky
Sponky |  | Typ 53
Šířka | mm | 11,4
Délka | mm | 6–14
Hřebíky |  | Typ 48
Délka | mm | 14
Max. obsah zásobníku |  | 140
Hmotnost podle EPTA-Procedure 01:2014A) | kg | 1,8 (1,5 Ah) až 2,1 (6,0 Ah)
Dovolená teplota prostředí |  |
při nabíjení | °C | 0 až +35
při provozuB) a při skladování | °C | –20 až +50
Doporučené akumulátory |  | PBA 18V...W-.
Doporučené nabíječkyC) |  | AL 18...

A)

  V závislosti na použitém akumulátoru

B)

  Omezený výkon při teplotách <0 °C.

C)

  Následující nabíječky nejsou s akumulátorem PBA kompatibilní: AL 1814 CV, AL 1820 CV, AL 1860 CV