# Akku-ladetilstandsindikator

Akku-ladetilstandsindikatoren viser i nogle sekunder den tilgængelige akku-kapacitet eller en overbelastning, når el-værktøjet er tændt.

Akku-ladetilstandsindikatoren viser akkuens ladetilstand i nogle sekunder, når tænd/sluk-kontakten holdes halvt eller helt inde.

LED | Kapacitet
--- | ---
Konstant lys 3 × grøn | 75–100 %
Konstant lys 2 × grøn | 40–75 %
Konstant lys 1 × grøn | 15–40 %
Langsomt blinkende lys 1 × grøn | 0–15 %

Hvis akku-ladetilstandsindikatoren blinker rødt, er el-værktøjet overbelastet .

De 3 lysdioder i ladetilstandsindikatoren blinker hurtigt, når akkuens temperatur er uden for driftstemperaturområdet, og/eller overbelastningssikringen er aktiveret.