# Додатоци за хефтање хартија и пневматско хефтање со рамномерно растојание

Со користење на специјалната опрема, електричниот алат може да се користи за хефтање хартија и за пневматско хефтање на рамномерно растојание од работ на материјалот. Опремата е наменета само за UniversalTacker 18V-14.

- Со хефталката за хартија (13) може да захефтате до 80 листови.
- Со разделникот (13) можете да поставите рамномерно растојание на муницијата од 1 cm до 11 cm од работ на материјалот во шест чекори.

Напомена: За полнење на магацинот (9) хефталката за хартија/разделникот мора да се демонтира (13) од електричниот алат.

##

Напомена: Хефт-иглиците на пневматската хефталка се постабилни отколку вообичаените комерцијални хефт-иглици за хефталки и поради тоа може тешко да се отстранат од хартијата.

Препорачана должина на хефт игличките | Број на листови (Хартија 80 g/m2)
--- | ---
6 mm | 2–20
8 mm | 10–40
10 mm | 20–60
12 mm | 30–80

- Поставете ја јачината на удар на највисоко ниво.
- Ставете го внатре соодветниот сет на хефт иглици (14).
- Притиснете ги едно по друго клуновите на хефталката за хартија/разделникот (13) во отворите за хефталката за хартија (11) на електричниот алат.
  Имајте предвид дека само отворот 1 е погоден за хефтање хартија.
- Ставете го купот хартија во хефталката за хартија/разделникот (13) и позиционирајте го клунот за хефтање над хартијата на местото каде треба да се хефта.
- Цврсто притиснете го надолу електричниот алат, додека клунот за хефтање (1) целосно не се притисне.
- Насочете го право притисокот и притиснете на чкрапалото (2).
- Откако ќе ги искористите сите хефт иглици, отпуштете го чкрапалото (2) и подигнете го клунот за хефтање (1) од купот хартија.

##

Напомена: Разделникот (13) за пневматското хефтање со рамномерно растојание мора да се притисне во отворите (10) на електричниот алат.

Отвори 2–7 (10) | Растојание
--- | ---
Отвор 2 | 1 cm
Отвор 3 | 3 cm
Отвор 4 | 5 cm
Отвор 5 | 7 cm
Отвор 6 | 9 cm
Отвор 7 | 11 cm

- Ставете го внатре соодветниот сет на хефт иглички (14) или ленти со клинци (15).
- Притиснете ги едно по друго клуновите на хефталката за хартија/разделникот (13) во еден отвор (10) на електричниот алат, што обезбедува соодветно растојание до работ на материјалот.
  Имајте предвид дека отворот 1 не е погоден за пневматско хефтање со рамномерно растојание.
- Притиснете ја флексибилната долна страна на хефталката за хартија/разделникот (13) во правецот на електричниот алат, додека не се фиксира.
- Водете го електричниот алат рамно над делот што се обработува, додека работ на делот што се обработува не лежи на предниот раб на хефталката за хартија/разделникот (13).
- Цврсто притиснете го надолу електричниот алат, додека клунот за хефтање (1) целосно не се притисне.
- Насочете го право притисокот и притиснете на чкрапалото (2).
- Откако целосно ќе ги искористите сите хефт иглички/клинци, отпуштете го чкрапалото (2) и поместете го клунот за хефтање (1) по работ на делот што се обработува.
- Ставете ја следната хефт игличка или следниот клинец.