# Preselectarea forţei de percuţie

Observaţie: Forţa de percuţie reglată trebuie probată întotdeauna mai întâi pe un rest de material. Reglarea optimă a forţei de percuţie poate fi determinată numai prin probe practice.

Cifrele din tabelul următor sunt valori recomandate.

Cu rozeta de reglare (4) pentru preselectarea forţei de percuţie poţi preselecta în trepte forţa de percuţie necesară.
În cazul acesta, respectă marcajul (3) pentru preselectarea forţei de percuţie la scula electrică.

Forţa de percuţie necesară depinde de lungimea capselor, respectiv a cuielor şi de rezistenţa materialului.

## Domeniul de reglare a rozetei de reglare

Suprafaţă |  |
Lemn de esenţă moale (pin) | 1–4 | 4
Lemn de esenţă tare (fag) | 5–8 | 8
Plăci din PAL | 3–8 | 5
Plăci de tâmplărie | 3–8 | 6