# Претходно бирање на јачината на удар

Напомена: Најпрво испробајте ја поставената ударна сила на еден остаток од материјал. Оптималната поставка на ударната сила мое да се утврди дури по практичен обид.

Податоците во приложената табела се препорачани вредности.

Со вртливото копче (4) за претходно подесување на јачината на удар може претходно да ја изберете јачината на удари по степени.
Внимавајте на ознаката (3) за претходно подесување на јачината на удар на електричниот алат.

Потребната јачина на удари зависи од должината на хефт игличките одн. клинците и цврстината на материјалот.

## Поле за подесување на тркалцето за подесување

Подлога |  |
Меко дрво (бор) | 1–4 | 4
Тврдо дрво (бука) | 5–8 | 8
Иверки | 3–8 | 5
Шперплочи | 3–8 | 6