# Accessoires pour l’agrafage de papier et l’agrafage à distance constante d’un bord

Un accessoire spécial permet d’utiliser l’outil électroportatif pour agrafer du papier et brocher/agrafer à distance constante d’un bord de référence. L’accessoire est spécialement conçu pour la UniversalTacker 18V-14.

- L’agrafeur papier (13) permet d’agrafer jusqu’à 80 feuilles.
- La butée de distance (13) permet de régler six distances de 1 cm à 11 cm entre l’agrafe/la pointe et le bord de référence.

Remarque : Pour remplir le chargeur (9), vous devez retirer l’agrafeur papier/butée de distance (13) de l’outil électroportatif.

##

Remarque : Les agrafes d’agrafeuse sont plus rigides que celles pour agrafeurs de bureau ; elles sont de ce fait plus difficiles à extraire du papier.

Recommandation longueur d’agrafe | Nombre de feuilles (papier avec grammage de 80 g/m2)
--- | ---
6 mm | 2–20
8 mm | 10–40
10 mm | 20–60
12 mm | 30–80

- Réglez la force de frappe maximale.
- Insérez une bande d’agrafes (14) adaptée dans le chargeur.
- Clipsez successivement les deux ergots de l’agrafeur papier/butée de distance (13) (11) dans les évidements pour agrafeur papier sur l’outil électroportatif.
  Tenez compte du fait que seul l’évidement 1 convient pour l’agrafage de feuilles de papier.
- Placez la pile de papier dans l’agrafeur papier/butée de distance (13) et positionnez le nez de l’agrafeuse au-dessus de l’endroit à agrafer.
- Plaquez fermement l’outil électroportatif contre le papier jusqu’à ce que le nez de l’agrafeuse (1) s’enfonce complètement.
- Maintenez la pression exercée et appuyez sur la gâchette (2).
- Une fois que l’agrafe a pénétré complètement, relâchez la gâchette (2) et dégagez le nez de l’agrafeuse (1) de la pile de papier.

##

Remarque : Pour agrafer toujours à la même distance d’un bord, il convient de clipser la butée de distance (13) dans les évidements (10) de l’outil électroportatif prévus à cet effet.

Évidements 2–7 (10) | Distance
--- | ---
Évidement 2 | 1 cm
Évidement 3 | 3 cm
Évidement 4 | 5 cm
Évidement 5 | 7 cm
Évidement 6 | 9 cm
Évidement 7 | 11 cm

- Insérez dans le chargeur une bande d’agrafes (14) ou bande de pointes (15) adaptée.
- Clipsez successivement les deux ergots de l’agrafeur papier/butée de distance (13) dans l’évidement (10) de l’outil électroportatif correspondant à la distance voulue par rapport au bord.
  Tenez compte du fait que l’évidement 1 n’est pas adapté à l’agrafage à distance constante d’un bord.
- Pressez le dessous flexible de l’agrafeur papier/butée de distance (13) en direction de l’outil électroportatif jusqu’à ce qu’il s’enclenche.
- Glissez à plat l’outil électroportatif au-dessus de la pièce jusqu’à ce que le bord avant de l’agrafeur papier/butée de distance (13) touche le bord avant de la pièce.
- Plaquez fermement l’outil électroportatif contre le papier jusqu’à ce que le nez de l’agrafeuse (1) s’enfonce complètement.
- Maintenez la pression exercée et appuyez sur la gâchette (2).
- Une fois que l’agrafe/la pointe a pénétré complètement, relâchez la gâchette (2) et faites glisser latéralement le nez de l’agrafeuse (1) le long du bord de la pièce.
- Placez l’agrafe ou la pointe suivante.