# Navodila za delo

- To električno orodje ne omogoča zabijanja sponk dolžine 19 mm. Orodja zato ne uporabljajte za pritrjevanje stropnih oblog s krempljastimi sponkami za profilni les ali fuge.

Izogibajte se praznih strelov, ki pospešijo obrabo prebijala.
Po koncu dela nastavite moč udarca na nastavitvenem kolescu (4) na nizko vrednost, da sprostite napenjalno vzmet.

Previdno namestite sprednji del spenjalnika (1). Mehke obdelovance (npr. borov les) lahko s premočnim pritiskanjem poškodujete.

Električno orodje je namenjeno za kratkotrajno delovanje, in sicer do 10 minut s stalno obremenitvijo. Pri dolgotrajnem delovanju se segreje.Z vedno močnejšim segrevanjem se zmanjša zmogljivost.
Po največ 10 minutah neprekinjenega delovanja odložite električno orodje in počakajte, da se ohladi.

## Odstranjevanje zagozdenih sponk

- Pred začetkom kakršnih koli del na električnem orodju iz njega odstranite akumulatorsko baterijo.

- Obrnite električno orodje.
- Pritisnite na gumb za sprostitev zalogovnika (8) in pri tem izvlecite zalogovnik (9).
- Odstranite zataknjeno sponko. Po potrebi za to uporabite klešče.
- Zalogovnik (9) potisnite nazaj, da se zaskoči.

- V zalogovnik pravočasno vstavite nove sponke. Prekratek trak s sponkami je lahko vzrok za zagozdene sponke.