# Date tehnice

Capsator cu acumulator |  | UniversalTacker 18V-14
--- | --- | ---
Număr de identificare |  | ‎3 603 BA7 0..
Număr de percuţii | min–1 | 30
Elemente de fixare
Bandă de capse |  | Tip 53
Lăţime | mm | 11,4
Lungime | mm | 6–14
Bandă de cuie |  | Tip 48
Lungime | mm | 14
Capacitate maximă magazie |  | 140
Greutate conform EPTA-Procedure 01:2014A) | kg | 1,8 (1,5 Ah)–2,1 (6,0 Ah)
Temperatură ambiantă admisă |  |
în timpul încărcării | °C | 0 ... +35
în timpul funcţionăriiB) şi pe perioada depozitării | °C | –20 ... +50
Acumulatori recomandaţi |  | PBA 18V...W-.
Încărcătoare recomandateC) |  | AL 18...

A)

  În funcţie de acumulatorul folosit

B)

  putere mai redusă la temperaturi < 0 °C

C)

  Următoarele încărcătoare nu sunt compatibile cu acumulatoarele PBA: AL 1814 CV, AL 1820 CV, AL 1860 CV