# Tehnilised andmed

Aku-klambrilööja |  | UniversalTacker 18V-14
--- | --- | ---
Tootenumber |  | ‎3 603 BA7 0..
Löögikiirus | min–1 | 30
Sisselöödavad objektid
Klambririba |  | Tüüp 53
Laius | mm | 11,4
Pikkus | mm | 6–14
Naelariba |  | Tüüp 48
Pikkus | mm | 14
Salve max maht |  | 140
Kaal EPTA-Procedure 01:2014 järgiA) | kg | 1,8 (1,5 Ah)−2,1 (6,0 Ah)
Ümbritseva keskkonna lubatud temperatuur |  |
laadimisel | °C | 0 ... +35
töötamiselB) ja hoiustamisel | °C | –20 ... +50
Soovitatavad akud |  | PBA 18V...W-.
Soovitatavad akulaadijadC) |  | AL 18...

A)

  Sõltuvalt kasutatud akust

B)

  Piiratud võimsus temperatuuril <0 °C.

C)

  Järgmised laadimisseadmed ei sobi akuga PBA: AL 1814 CV, AL 1820 CV, AL 1860 CV