# Instruções de trabalho

- Com esta ferramenta elétrica não é possível processar agrafos de 19 mm. Por esse motivo, não utilize a ferramenta elétrica para fixar revestimentos de tetos com garras para madeira perfilada ou para juntas.

Evitar disparos em vazio, para reduzir o desgaste do punção.
Depois de concluídos os trabalhos, ajuste a força de impacto na roda para a pré-seleção da força de impacto (4) para um valor mais baixo, para aliviar as molas tensoras.

Coloque cuidadosamente o nariz do agrafador (1). Peças macias (por ex. madeira de pinheiros) podem ser danificadas devido a uma pressão demasiada.

A ferramenta elétrica foi concebida para o funcionamento de curta duração com um tempo de operação máximo de 10 minutos sob carga constante. Esta aquece no funcionamento contínuo. Com o aquecimento crescente diminui a potência.
Desligue a ferramenta elétrica após no máximo 10 minutos de tempo de funcionamento e deixe-a arrefecer.

## Remover os agrafos encravados

- Retire a bateria da ferramenta elétrica antes de todos os trabalhos na ferramenta elétrica.

- Rode a ferramenta elétrica.
- Pressione o desbloqueio do carregador (8) e retire o carregador (9) puxando para trás.
- Remova os agrafos encravados. Se necessário, utilize um alicate para o efeito.
- Empurre o carregador (9) para trás, até que engate.

- Carregue atempadamente o carregador. Uma tira de agrafos demasiado curta pode ser a causa para os agrafos encravados.