# Wskazówki dotyczące pracy

- W elektronarzędziu nie można używać zszywek 19 mm. Dlatego nie należy używać elektronarzędzia do okładzin sufitowych mocowanych za pomocą klamer mocujących do listew lub paneli sufitowych.

Należy unikać pustych strzałów, aby zmniejszyć zużycie się stempla udarowego.
Po zakończeniu pracy należy za pomocą pokrętła wstępnego wyboru siły udaru (4) ustawić siłę udaru na niską wartość, aby odciążyć sprężynę.

Ostrożnie przyłożyć nosek zszywacza (1) do materiału. Mocne przyłożenie zszywacza mogłoby uszkodzić miękki materiał (np. drewno sosny).

Elektronarzędzie jest przewidziane do stosowania w skróconym trybie pracy, który nie może przekraczać 10 min przy stałym obciążeniu. Podczas pracy ciągłej elektronarzędzie nagrzewa się. Wraz ze wzrostem temperatury narzędzia zmniejsza się jego wydajność.
Po upływie maks. 10 minut czasu pracy należy odłożyć elektronarzędzie i zaczekać, aż się ochłodzi.

## Usuwanie zablokowanych zszywek

- Przed wszystkimi pracami przy elektronarzędziu należy wyjąć akumulator z niego.

- Obrócić elektronarzędzie.
- Nacisnąć przycisk zwalniania blokady magazynka (8) i wyjąć magazynek (9), pociągając go równocześnie do tyłu.
- Usunąć zablokowaną zszywkę. W razie potrzeby należy do tego użyć szczypiec.
- Wsunąć magazynek (9) do końca, aby zaskoczył w zapadce.

- Należy w porę uzupełnić magazynek. Zbyt krótki wkład może powodować blokowanie się zszywek.