# Технически данни

Акумулаторен електрически телбод |  | UniversalTacker 18V-14
--- | --- | ---
Каталожен номер |  | ‎3 603 BA7 0..
Честота на ударите | min–1 | 30
Предмети за забиване
Лента със скоби |  | Тип 53
Широчина | mm | 11,4
Дължина | mm | 6–14
Лентa с телчета |  | Тип 48
Дължина | mm | 14
Макс. капацитет на магазина |  | 140
Тегло съгласно EPTA-Procedure 01:2014A) | kg | 1,8 (1,5 Ah) – 2,1 (6,0 Ah)
Разрешена температура на околната среда |  |
при зареждане | °C | 0 ... +35
При работаB) и при складиране | °C | –20 ... +50
Препоръчани акумулаторни батерии |  | PBA 18V...W-.
Препоръчителни зарядни устройстваC) |  | AL 18...

A)

  в зависимост от използваната акумулаторна батерия

B)

  Ограничена мощност при температури <0 °C.

C)

  Следните зарядни устройства не са съвместими с акумулаторната батерия РВА: AL 1814 CV, AL 1820 CV, AL 1860 CV