# Izbira sile udarca

Opomba: izbrano moč udarca vedno najprej preizkusite na ostankih materiala. Optimalno nastavitev moči udarca lahko določite samo s praktičnimi preizkusi.

Podatki v spodnji razpredelnici so priporočene vrednosti.

Z nastavitvenim kolescem (4) za izbiro sile udarca lahko izberete silo udarca v stopnjah.
Pri tem upoštevajte oznako (3) za izbiro sile udarca na električnem orodju.

Zahtevana sila udarca je odvisna od dolžine sponk oz. žebljev in trdote materiala.

## Nastavitveno območje nastavitvenega kolesca

Podlaga |  |
Mehek les (bor) | 1–4 | 4
Trd les (bukev) | 5–8 | 8
Iverne plošče | 3–8 | 5
Panelna plošča | 3–8 | 6