# Kağıt zımbalama ve eşit mesafeli zımbalama için aksesuarlar

Özel bir aksesuar ile elektrikli el aleti, kağıt zımbalamak/malzeme kenarından eşit mesafede zımbalamak için kullanılabilir. Aksesuar şu anda yalnızca UniversalTacker 18V-14 için uygundur.

- Kağıt zımbası (13) ile 80 yaprağa kadar zımbalayabilirsiniz.
- Mesafe bırakıcı (13) ile, içeri giren nesnenin malzeme kenarından 1 cm'den 11 cm'ye kadar olan mesafesini altı kademede eşit olarak ayarlayabilirsiniz.

Not: Magazine (9) yeniden zımba teli takmak için, kağıt zımbasını/mesafe bırakıcıyı (13) elektrikli el aletinden sökmeniz gerekir.

##

Not: Zımba tabancasının zımba telleri piyasada yaygın olarak bulunan standart zımba tellerinden daha güçlü ve kararlıdır ve bu nedenle kağıttan çıkartılması da zordur.

Önerilen zımba teli uzunluğu | Yaprak sayısı (80 g/m2 kağıt için)
--- | ---
6 mm | 2–20
8 mm | 10–40
10 mm | 20–60
12 mm | 30–80

- Pnömatik delme kuvvetini en yüksek kademeye ayarlayın.
- Uygun bir zımba teli şeridini (14) yerleştirin.
- Kağıt zımbasının/mesafe bırakıcının (13) uçlarını birbiri ardına elektrikli el aletindeki kağıt zımbası (11) oluklarına oturtun.
  Yalnızca 1 numaralı oluğun kağıt zımbalama için uygun olduğunu unutmayın.
- Kağıt destesini kağıt zımbasına/mesafe bırakıcıya (13) yerleştirin ve zımba veya çivi tabancasının ucunu zımbalanacak kağıt alanının üzerine getirin.
- Elektrikli el aletini, zımba veya çivi tabancasının ucu (1) tamamen kağıdın içine doğru bastırana kadar, sıkıca aşağıya doğru bastırın.
- Temas basıncını muhafaza edin ve tetiğe (2) basın.
- Zımba telinin tam olarak içeri girmesinden sonra, tetiği (2) serbest bırakın ve zımba tabancasının ucunu (1) iş parçasından kaldırın.

##

Not: Zımbalama için mesafe bırakıcı (13), elektrikli el aletindeki oluklara (10) eşit mesafelerle oturtulmalıdır.

Oluklar 2–7 (10) | Mesafe
--- | ---
Oluk 2 | 1 cm
Oluk 3 | 3 cm
Oluk 4 | 5 cm
Oluk 5 | 7 cm
Oluk 6 | 9 cm
Oluk 7 | 11 cm

- Uygun bir zımba teli şeridini (14) veya çivi şeridini (15) yerleştirin.
- Kağıt zımbasının/mesafe bırakıcının (13) uçlarını birbiri ardına elektrikli el aletinde malzeme kenarına uygun mesafeyi sağlayan bir oluğa (10) oturtun.
  1 numaralı oluğun eşit mesafeli zımbalama için uygun olmadığını unutmayın.
- Kağıt zımbasının/mesafe bırakıcının (13) esnek alt kısmını yerine oturana kadar elektrikli el aletine doğru itin.
- Elektrikli el aletini, iş parçasının kenarı kağıt zımbasının/mesafe bırakıcının (13) ön kenarına dayanana kadar iş parçasının üzerinden düz bir şekilde geçirin.
- Elektrikli el aletini, zımba veya çivi tabancasının ucu (1) tamamen kağıdın içine doğru bastırana kadar, sıkıca aşağıya doğru bastırın.
- Temas basıncını muhafaza edin ve tetiğe (2) basın.
- Zımba telinin/çivinin tamamen içeri girmesinden sonra, tetiği (2) bırakın ve zımba veya çivi tabancasının ucunu (1) iş parçasının kenarı boyunca hareket ettirin.
- Bir sonraki zımba telini veya çiviyi yerleştirin.