# Uvedení do provozu

Blokování nastřelení, které je spojené s pohyblivým nosem sponkovačky (1), zabraňuje neúmyslnému spuštění nastřelení v případě neúmyslného stisknutí spouště (2).

## Zapnutí a vypnutí (jednotlivé nastřelování)

- Nejprve nasaďte nos sponkovačky (1) pevně na obrobek tak, aby byl úplně zatlačený.
- Udržujte přítlak a poté stiskněte spoušť (2).
- Po úplném nastřelení spoušť (2) uvolněte a zvedněte nos sponkovačky (1) z obrobku.

## Zapnutí a vypnutí (kontaktní nastřelování)

- Pro rychlou práci můžete spoušť (2) držet stisknutou.
  Přitlačte nos sponkovačky (1) pevně na obrobek tak, aby se provedlo nastřelení. Nasaďte sponkovačku na další místo a znovu přitlačte nos sponkovačky (1) pevně na obrobek.