# Technische Daten

Akku-Tacker |  | UniversalTacker 18V-14
--- | --- | ---
Sachnummer |  | ‎3 603 BA7 0..
Schlagzahl | min−1 | 30
Eintreibgegenstände
Klammerstreifen |  | Type 53
Breite | mm | 11,4
Länge | mm | 6−14
Nagelstreifen |  | Type 48
Länge | mm | 14
max. Magazin-Fassungsvermögen |  | 140
Gewicht entsprechend EPTA-Procedure 01:2014A) | kg | 1,8 (1,5 Ah)−2,1 (6,0 Ah)
erlaubte Umgebungstemperatur |  |
beim Laden | °C | 0...+35
beim Betrieb B) und bei Lagerung | °C | −20...+50
empfohlene Akkus |  | PBA 18V...W-.
empfohlene LadegeräteC) |  | AL 18...

A)

  abhängig vom verwendeten Akku

B)

  eingeschränkte Leistung bei Temperaturen < 0 °C

C)

  Die folgenden Ladegeräte sind mit dem Akku PBA nicht kompatibel: AL 1814 CV, AL 1820 CV, AL 1860 CV