# إرشادات العمل

- باستخدام العدة الكهربائية هذه لا يمكن معالجة الدبابيس مقاس 19 مم. لذلك ينبغي ألا تستعمل هذه العدة الكهربائية لتثبيت كسوات الأسقف في العوارض الخشبية أو مخالب الصدوع.

تجنب الطلقات الفارغة لتقليل تآكل سنبك الدق.
بعد انتهاء الأعمال اضبط قوة الطرق على قيمة منخفضة عن طريق طارة الضبط المسبق لقوة الطرق (4) لتخفيف التحميل على نابض الشد.

ضع رأس الدباسة (1) بحرص. إن قطع الشغل الطرية (خشب الصنوبر مثلا) قد تتلف من جراء زيادة ضغط الارتكاز عليها.

العدة الكهربائية مصممة للتشغيل لفترة قصيرة، بحيث تبلغ مدة التشغيل القصوى 10 دقائق مع التحميل المستمر. تتعرض العدة للسخونة في حالة التشغيل المستمر. مع زيادة السخونة ينخفض الأداء.
أوقف العدة الكهربائية بحد أقصى بعد 10 دقائق من التشغيل، ودعها تبرد.

## إزالة الدبابيس المستعصية

- انزع المركم من العدة الكهربائية قبل إجراء أي أعمال بالعدة الكهربائية.

- اقلب العدة الكهربائية.
- اضغط على مفتاح فك إقفال الخزانة (8) واخلع الخزانة بسحبها (9) إلى الخلف.
- قم بإزالة الدبوس المستعصي. استخدم كماشة عند اللزوم.
- أرجع الخزانة (9) إلى مكانها الأصلي إلى أن تثبت.

- املأ الخزانة بالوقت المناسب. قد يتسبب شريط الدبابيس القصير للغاية في استعصاء الدبابيس.