# Paruošimas naudoti

Su judančia segiklio nosele (1) sujungtas paleidimo jungiklio blokatorius leidžia išvengti netikėto šūvio, kuris galėtų įvykti netyčia nuspaudus paleidimo mygtuką (2).

## Įjungimas ir išjungimas (kalimo)

- Segtuvo noselę (1) pirmiausia tvirtai įremkite į ruošinį ir spauskite, kol ji visiškai įsispaus.
- Nemažindami prispaudimo jėgos, paspauskite paleidimo mygtuką (2).
- Kai tvirtinimo elementas bus visiškai įvarytas, atleiskite paleidimo mygtuką (2) ir atitraukite segiklio noselę (1) nuo ruošinio.

## Įjungimas ir išjungimas (kontaktinio kalimo)

- Norėdami dirbti greitai, paleidimo mygtuką (2) laikykite nuspaustą.
  Tvirtai spauskite segiklio noselę (1) prie ruošinio, kol iššausite. Pastatykite segiklį kitoje vietoje ir vėl tvirtai spauskite segiklio noselę (1) į ruošinį.