# Remplissage du chargeur (voir figures A1−A2)

- N’utilisez que des accessoires Bosch d’origine. Les éléments de précision de l’agrafeuse tels que chargeur, coulisseau et canal d’éjection sont adaptés aux agrafes et pointes de marque Bosch. Les autres fabricants utilisent des qualités d’acier et des dimensions d’agrafes différentes.

La fenêtre de l’indicateur de recharge (11) permet de voir s’il reste des agrafes ou pointes dans le chargeur.

- Retournez l’outil électroportatif.
- Appuyez sur l’embout de déverrouillage (8) tout en poussant le chargeur (9) vers l’arrière.
- Insérez la bande d’agrafes (14) ou la bande de pointes (15).
  Lors de l’insertion de la bande de pointes (15), tenez l’agrafeuse légèrement inclinée afin que les pointes viennent en contact avec la paroi latérale. Tenez compte du marquage.
- Remettez en place le chargeur (9) jusqu’à ce qu’il s’enclenche.

- Ne forcez pas lorsque vous ouvrez, alimentez et fermez le chargeur d’agrafes.