# Teknik veriler

Akülü zımba tabancası |  | UniversalTacker 18V-14
--- | --- | ---
Malzeme numarası |  | ‎3 603 BA7 0..
Darbe sayısı | darbe/dak | 30
Sabitleme nesneleri
Zımba teli şeridi |  | Tip 53
Genişlik | mm | 11,4
Uzunluk | mm | 6–14
Çivi şeridi |  | Tip 48
Uzunluk | mm | 14
Maks. magazin kapasitesi |  | 140
Ağırlığı EPTA-Procedure 01:2014 uyarıncaA) | kg | 1,8 (1,5 Ah)−2,1 (6,0 Ah)
İzin verilen ortam sıcaklığı |  |
Şarjda | °C | 0 ... +35
Çalışma sırasındaB) ve depolamada kısıtlı performans | °C | –20 ... +50
Tavsiye edilen aküler |  | PBA 18V...W-.
Önerilen şarj cihazlarıC) |  | AL 18...

A)

  Kullanılan aküye bağlıdır

B)

  <0 °C sıcaklıklarda sınırlı performans

C)

  Aşağıdaki şarj cihazları PBA aküsü ile uyumlu değildir: AL 1814 CV, AL 1820 CV, AL 1860 CV