# Число ударов

Указание: Всегда сначала проверяйте установленную силу удара на фрагменте материала. Оптимальную настройку силы удара можно определить только путем практических испытаний.

Данные в следующей таблице являются рекомендуемыми значениями.

С помощью регулировочного колесика (4) для предварительного выбора силы удара вы можете заранее выбрать необходимый уровень силы удара.
Соблюдайте при этом маркировку (3) предварительного выбора числа ударов на электроинструменте.

Требуемая сила удара зависит от длины скоб или гвоздей, а также прочности материала.

## Диапазон регулировки регулировочного колёсика

Основание |  |
Мягкая древесина (сосна) | 1–4 | 4
Твердая древесина (бук) | 5–8 | 8
Древесно-стружечная плита | 3–8 | 5
Столярные плиты | 3–8 | 6