# Інформація щодо шуму і вібрації

Значення звукової емісії визначені відповідно до EN 60745‑2‑16.

А-зважений рівень шуму від електроінструменту, як правило, становить: рівень звукового тиску 84 дБ(A); звукова потужність 95 дБ(A). Похибка K = 3 дБ.

Вдягайте навушники!

Сумарна вібрація ah (векторна сума трьох напрямків) і похибка K визначені відповідно до EN 60745-2‑16:

ah < 2,8 м/с2, K = 1,5 м/с2.

Зазначений в цих вказівках рівень вібрації вимірювався за нормованою процедурою, отже ним можна користуватися для по‌рівняння електроінструментів. Він придатний також і для попередньої оцінки вібраційного наван‌та‌ження.

Зазначений рівень вібрації стосується голов‌них робіт, для яких застосовується електро‌при‌лад. Однак при застосуванні електропри‌ла‌ду для інших робіт, роботі з іншими робочими інструментами або при недостатньому тех‌ніч‌ному обслуговуванні рівень вібрації може бути іншим. В результаті вібраційне навантаження протягом всього інтервалу використання інструменту може значно зростати.

Для точної оцінки вібраційного навантаження треба враховувати також і інтервали часу, коли прилад вимкнутий або, хоч і увімкнутий, але саме не в роботі. Це може значно зменшити вібраційне навантаження протягом всього інтервалу використання приладу.

Визначте додаткові заходи безпеки для захисту оператора електроінструмента від вібрації, напр.: технічне обслуговування електроінструмента і робочих інструментів, нагрівання рук, організація робочих процесів.