# Puesta en marcha

El seguro del disparador acoplado a la nariz de la grapadora (1) móvil evita que se dispare involuntariamente con el disparador presionado accidentalmente (2).

## Interruptor de conexión/desconexión (disparo individual)

- Coloque el cabezal de apoyo (1) primero firmemente sobre la pieza de trabajo, hasta que quede completamente presionada.
- Mantenga la presión y pulse el disparador (2).
- Después de que la grapa se haya introducido completamente, suelte el disparador (2) y levante el cabezal de apoyo (1) de la pieza de trabajo.

## Conexión/desconexión (disparo por contacto)

- Para trabajos rápidos puede mantener presionado el disparador (2).
  Presione la nariz de la grapadora (1) firmemente sobre la pieza de trabajo, hasta que se active el disparo. Coloque la grapadora en la siguiente posición y presione la nariz de la grapadora (1) de nuevo firmemente sobre la pieza de trabajo.