# Avvertenze operative

- Con il presente elettroutensile non è possibile lavorare graffe da 19 mm. Pertanto, l’elettroutensile non andrà utilizzato per fissare rivestimenti per soffitti con graffe per profilati in legno e per fughe.

Al fine di ridurre al minimo l’usura del punzone, evitare di far scattare colpi a vuoto.
Al termine del lavoro impostare la potenza del colpo mediante la rotellina di preselezione (4) su di un valore inferiore, al fine di scaricare la molla di trazione.

Applicare il nasello di graffatura (1) con cautela. Pezzi in lavorazione teneri (ad es. in legno di pino) potrebbero venire danneggiati da una pressione eccessiva.

L'elettroutensile è concepito per il funzionamento su brevi periodi con una durata di funzionamento massima di 10 minuti sotto sforzo costante. Si riscalda nel funzionamento continuo. Un progressivo surriscaldamento riduce le prestazioni dell'utensile.
Dopo massimo 10 minuti spegnere l'elettroutensile e lasciarlo raffreddare.

## Rimozione delle graffe incastrate

- Prima di ogni intervento sull’elettroutensile, estrarre la batteria.

- Capovolgere l’elettroutensile.
- Premere lo sbloccaggio caricatore (8), estraendo contemporaneamente all’indietro il caricatore (9).
- Rimuovere le graffe incastrate. A tale scopo, se necessario, utilizzare una pinza.
- Spingere all’indietro il caricatore (9), sino a farlo scattare in posizione.

- Rifornire tempestivamente il caricatore. Un nastro di graffe eccessivamente corto può essere la causa delle graffe incastrate.