# Preselección de la fuerza de impacto

Indicación: Pruebe siempre primero la fuerza de impacto ajustada en un trozo de material restante. El ajuste óptimo de la fuerza de impacto sólo puede determinarse mediante ensayos prácticos.

Los valores indicados en la siguiente tabla son solamente valores de orientación.

Con la rueda de ajuste (4) para la preselección de la fuerza de impacto puede preseleccionar la fuerza de impacto requerida en escalones.
En ello, observe la marca (3) para la preselección de la fuerza de impacto en la herramienta eléctrica.

La fuerza de impacto necesaria es dependiente de la longitud de las grapas o clavos y de la resistencia del material.

## Margen de ajuste de la rueda de ajuste

Base |  |
Madera blanda (pino) | 1–4 | 4
Madera dura (haya) | 5–8 | 8
Tableros de aglomerado de madera | 3–8 | 5
Tablero de carpintero | 3–8 | 6