# Zubehör zum Heften von Papier und zum Tackern mit gleichmäßigem Abstand

Mit einem speziellen Zubehör lässt sich das Elektrowerkzeug für das Heften von Papier und zum Heften/Tackern mit gleichmäßigem Abstand von der Materialkante verwenden. Das Zubehör ist nur für den UniversalTacker 18V-14 geeignet.

- Mit dem Papierhefter (13) können Sie bis zu 80 Blätter heften.
- Mit dem Abstandshalter (13) können Sie in sechs Stufen einen gleichmäßigen Abstand des Eintreibgegenstands von 1 cm bis 11 cm von der Materialkante einstellen.

Hinweis: Zum Bestücken des Magazins (9) müssen Sie den Papierhefter/Abstandshalter (13) vom Elektrowerkzeug demontieren.

##

Hinweis: Tackerklammern sind stabiler als handelsübliche Heftklammern und lassen sich daher nur schwer aus dem Papier wieder entfernen.

Empfehlung Klammernlänge | Blattanzahl (Papier 80 g/m2)
--- | ---
6 mm | 2−20
8 mm | 10−40
10 mm | 20−60
12 mm | 30−80

- Stellen Sie die Schlagkraft auf die höchste Stufe.
- Legen Sie einen passenden Klammerstreifen (14) ein.
- Klicken Sie nacheinander die Nasen des Papierhefters/Abstandshalters (13) in die Aussparungen für Papierhefter (11) am Elektrowerkzeug ein.
  Beachten Sie, dass nur Aussparung 1 für das Papierheften geeignet ist.
- Legen Sie den Papierstapel in den Papierhefter/Abstandshalter (13) ein und positionieren Sie die Tackernase über dem zu heftenden Papierbereich.
- Drücken Sie das Elektrowerkzeug fest nach unten, bis die Tackernase (1) vollständig eingedrückt ist.
- Halten Sie den Anpressdruck aufrecht und drücken Sie den Auslöser (2).
- Nach dem vollständigen Eintreiben der Klammer lassen Sie den Auslöser (2) los und heben die Tackernase (1) vom Papierstapel ab.

##

Hinweis: Der Abstandshalter (13) muss zum Tackern mit gleichmäßigem Abstand in die Aussparungen (10) am Elektrowerkzeug eingeklickt werden.

Aussparungen 2−7 (10) | Abstand
--- | ---
Aussparung 2 | 1 cm
Aussparung 3 | 3 cm
Aussparung 4 | 5 cm
Aussparung 5 | 7 cm
Aussparung 6 | 9 cm
Aussparung 7 | 11 cm

- Legen Sie einen passenden Klammerstreifen (14) oder Nagelstreifen (15) ein.
- Klicken Sie nacheinander die Nasen des Papierhefters/Abstandshalters (13) in eine Aussparung (10) am Elektrowerkzeug ein, die den passenden Abstand zur Materialkante vorgibt.
  Beachten Sie, dass Aussparung 1 nicht zum Tackern mit gleichmäßigem Abstand geeignet ist.
- Drücken Sie die flexible Unterseite des Papierhefters/Abstandhalters (13) in Richtung Elektrowerkzeug, bis diese einrastet.
- Führen Sie das Elektrowerkzeug flach über das Werkstück, bis die Werkstückkante an der Vorderkante des Papierhefters/Abstandshalters (13) anliegt.
- Drücken Sie das Elektrowerkzeug fest nach unten, bis die Tackernase (1) vollständig eingedrückt ist.
- Halten Sie den Anpressdruck aufrecht und drücken Sie den Auslöser (2).
- Nach dem vollständigen Eintreiben der Klammer/des Nagels lassen Sie den Auslöser (2) los und verschieben die Tackernase (1) entlang der Werkstückkante.
- Platzieren Sie die nächste Klammer oder den nächsten Nagel.