# 제품 사양

충전 타카 |  | UniversalTacker 18V-14
--- | --- | ---
품번 |  | ‎3 603 BA7 0..
타격률 | min−1 | 30
패스너
타카 심 |  | 타입 53
너비 | mm | 11.4
길이 | mm | 6–14
매거진 피스 |  | 타입 48
길이 | mm | 14
매거진 최대 용량 |  | 140
EPTA-Procedure 01:2014에 따른 중량A) | kg | 1.8 (1.5 Ah)–2.1 (6.0 Ah)
허용되는 주변 온도 |  |
충전 시 | °C | 0 ... +35
작동 시B) | °C | –20 ... +50
권장 배터리 |  | PBA 18V...W-.
권장하는 충전기C) |  | AL 18...

A)

  사용하는 배터리에 따라 상이

B)

  온도 < 0 °C일 때 출력 제한

C)

  PBA 배터리와 호환되지 않는 충전기: AL 1814 CV, AL 1820 CV, AL 1860 CV