# A tár betöltése (lásd: A1−A2 ábra)

- Csak eredeti Bosch gyártmányú tartozékokat használjon. A tűzőgép precíziós alkatrészei, mint a tár, az ütőfej és a kilövőcsatorna Bosch gyártmányú kapcsok kilövésére vannak optimalizálva. Más gyártó cégek eltérő minőségű és méretű acélalkatrészeket használnak.

Az utántöltés kijelzés kémlelőablakán (11) látható, hogy van-e még kapocs, ill. szeg a tárban.

- Fordítsa meg az elektromos kéziszerszámot.
- Nyomja meg a (8) reteszelés feloldót és húzza ki hátrafelé a (9) tárat.
- Tegye be a (14) kapocsszalagot, illetve a (15) szögszalagot.
  A (15) szögszalag behelyezésekor tartsa a tűzőgépet kissé ferde helyzetben, hogy a szögek felfeküdjenek az oldalfalra. Figyelje a jelölést.
- Tolja vissza a (9) tárat, amíg az bepattan a helyére.

- A magazin felnyitásakor, megtöltésekor és lezárásakor ne alkalmazzon erőszakot.