# Papildoma įranga popieriui susegti ir vinims bei sąsagėlėms vienodu atstumu kalti

Su specialia papildoma įranga elektrinį įrankį galima naudoti popieriui segti ir vienodu atstumu iki medžiagos krašto segti/kalti. Papildoma įranga yra skirta tik UniversalTacker 18V-14.

- Popieriaus susegikliu (13) galite susegti iki 80 lapų.
- Įtaisu vienodiems tarpams išlaikyti (13) šešiomis pakopomis galite nustatyti vienodą tvirtinimo elemento atstumą nuo medžiagos krašto nuo 1 cm iki 11 cm.

Nuoroda: norėdami užpildyti apkabą (9), nuo elektrinio įrankio turite nuimti popieriaus susegiklį/įtaisą vienodiems tarpams išlaikyti (13).

##

Nuoroda: segiklio sąsagėlės yra tvirtesnės negu kanceliarinės, jas sunku išimti iš popieriaus.

Rekomenduojamas sąsagėlių ilgis | Lapų skaičius (80 g/m2 popierius)
--- | ---
6 mm | 2–20
8 mm | 10–40
10 mm | 20–60
12 mm | 30–80

- Nustatykite aukščiausią smūgio jėgos pakopą.
- Įdėkite tinkamą sąsagėlių juostelę (14).
- Popieriaus susegiklio/įtaiso vienodiems tarpams išlaikyti (13) noseles vieną po kitos įstatykite į elektriniame įrankyje esančias išpjovas popieriaus susegikliui (11) .
  Atkreipkite dėmesį į tai, kad popieriaus susegikliui yra skirta tik išpjova 1.
- Įdėkite popieriaus pluoštą į popieriaus susegiklį/įtaisą vienodiems tarpams išlaikyti (13) ir segiklio noselę nustatykite ties ta vieta, kurioje segsite.
- Elektrinį įrankį tvirtai spauskite, kol segiklio noselę (1) visiškai įspausite.
- Nemažindami prispaudimo jėgos, paspauskite paleidimo mygtuką (2).
- Kai sąsagėlė bus visiškai įvaryta, atleiskite paleidimo mygtuką (2) ir segiklio noselę (1) atitraukite nuo popieriaus pluošto.

##

Nuoroda: norint kalti vinis ar sąsagėles vienodu atstumu, įtaisą vienodiems tarpams išlaikyti (13) reikia įspausti į elektriniame įrankyje esančias išpjovas (10).

Išpjovos 2–7 (10) | Atstumas
--- | ---
Išpjova 2 | 1 cm
Išpjova 3 | 3 cm
Išpjova 4 | 5 cm
Išpjova 5 | 7 cm
Išpjova 6 | 9 cm
Išpjova 7 | 11 cm

- Įdėkite tinkamą sąsagėlių juostelę (14) arba vinių juostelę (15).
- Popieriaus susegiklio/įtaiso vienodiems tarpams išlaikyti (13) noseles vieną po kitos įstatykite į elektriniame įrankyje esančią išpjovą (10), kuri nurodo tinkamą atstumą iki medžiagos krašto.
  Atkreipkite dėmesį į tai, kad išpjova 1 nėra skirta kalimui vienodu atstumu.
- Popieriaus susegiklio/įtaiso vienodiems tarpams išlaikyti (13) lanksčią apatinę pusę spauskite link elektrinio įrankio, kol užsifiksuos.
- Vedžiokite elektrinį įrankį ruošinio paviršiumi, kol ruošinio kraštas priglus prie popieriaus susegiklio/įtaiso vienodiems tarpams išlaikyti (13) priekinės briaunos.
- Elektrinį įrankį tvirtai spauskite, kol segiklio noselę (1) visiškai įspausite.
- Nemažindami prispaudimo jėgos, paspauskite paleidimo mygtuką (2).
- Kai sąsagėlė/vinis bus visiškai įvaryta, atleiskite paleidimo mygtuką (2), o segiklio noselę (1) paslinkite palei ruošinio briauną.
- Kalkite kitą sąsagėlę arba kitą vinį.