# Iskuvoiman valinta

Huomautus: kokeile säädettyä iskuvoimaa aina ensin hukkapalaan. Optimaalisen iskuvoiman saa säädettyä vain kokeilemalla.

Seuraavan taulukon tiedot ovat suosituksia.

Iskuvoiman säätöpyörällä (4) voit valita tarvittavan iskuvoimaportaan.
Huomioi tällöin sähkötyökalussa olevan iskuvoiman valitsimen merkintä (3).

Tarvittava iskuvoima riippuu sinkilöiden/naulojen pituudesta ja materiaalin kovuudesta.

## Säätöpyörän säätöalue

Alusta |  |
Pehmeä puu (mänty) | 1–4 | 4
Kova puu (pyökki) | 5–8 | 8
Lastulevyt | 3–8 | 5
Kimpilevy | 3–8 | 6