# البيانات الفنية

دباسة بمركم |  | UniversalTacker 18V-14
--- | --- | ---
رقم الصنف |  | ‎3 603 BA7 0..
عدد الطرقات | min–1 | 30
أدوات الدسر
شريط الدبابيس |  | النوع 53‏
العرض | مم | 11,4
الطول | مم | 6−14
شريط المسامير |  | النوع 48‏
الطول | مم | 14
سعة الخزانة القصوی |  | 140
الوزن حسب EPTA-Procedure 01:2014‏A) | كجم | 1,8 (1,5 أمبير ساعة)−2,1 (6,0 أمبير ساعة)
درجة الحرارة المحيطة المسموح بها |  |
عند الشحن | °م | 0 ... +35‏
عند التشغيل B) وعند التخزين | °م | –20 ... +50‏
المراكم الموصى بها |  | ‎PBA 18V...W-.‎
أجهزة الشحن الموصى بهاC) |  | AL 18...‎

A)

  حسب المركم المُستخدَم

B)

  قدرة محدودة في درجات الحرارة < 0 °م

C)

  أجهزة الشحن التالية غير متوافقة مع المركم PBA:‏ AL 1814 CV و AL 1820 CV و AL 1860 CV