# Piederums papīra skavošanai un skavošanai ar vienādu attālumu

Ar īpašu piederumu elektroinstrumentu var izmantot papīra skavošanai un sašūšanai/skavošanai ar vienādu attālumu no materiāla malas. Piederums ir paredzēts tikai. UniversalTacker 18V-14 .

- Ar papīra skavotāju (13) var saskavot līdz 80 lapām.
- Ar starpliku(13) ir iespējams iestatīt vienādu iestiprinātāja attālumu no 1 cm līdz 11 cm no materiāla malas 6 pakāpēs.

Norāde: lai uzpildītu magazīnu (9), papīra skavotāju/starpliku (13) ir jādemontē no elektroinstrumenta.

##

Norāde: skavotāja skavas ir stingrākas nekā parastās burtnīcu skavas, tāpēc tās ir grūti izņemt no papīra.

Ieteikums Skavu garums | Lapu skaits (Papīrs 80 g/m2)
--- | ---
6 mm | 2–20
8 mm | 10–40
10 mm | 20–60
12 mm | 30–80

- Iestatiet triecienspēku uz augstāko pakāpi.
- Ielieciet piemērotu skavu joslu (14).
- Papīra skavotāja/starplikas (13) izciļņus secīgi ieklikšķiniet papīra skavotāja (11) ierobos uz elektroinstrumenta.
  Ņemiet vērā, ka tikai ierobs 1 ir paredzēts papīra skavošanai.
- Ielieciet papīra lapu kaudzi papīra skavotājā/starplikā (13) un novietojiet triecienizvadu virs papīra skavojamās vietas.
- Stingri spiediet elektroinstrumentu uz leju, līdz triecienizvads (1) ir pilnībā iespiests.
- Saglabājiet vertikālu spiedienu un nospiediet palaidēju (2).
- Kad skava ir pilnībā iestiprināta, atlaidiet palaidēju (2) un noceliet triecienizvadu (1) no papīra lapu kaudzes.

##

Norāde: Starplikai (13) ir jāieklikšķina skavotājā ar vienādiem attālumiem ierobos (10) uz elektroinstrumenta.

Ierobi 2–7 (10) | Attālums
--- | ---
Ierobs 2 | 1 cm
Ierobs 3 | 3 cm
Ierobs 4 | 5 cm
Ierobs 5 | 7 cm
Ierobs 6 | 9 cm
Ierobs 7 | 11 cm

- Ielieciet piemērotu skavu joslu (14) vai naglu joslu (15).
- Papīra skavotāja/starplikas (13) izciļņus secīgi ieklikšķiniet ierobā (10) uz elektroinstrumenta, kas nodrošina piemērotu attālumu līdz materiāla malai.
  Ņemiet vērā, ka ierobs 1 nav piemērots skavošanai ar vienādu attālumu.
- Spiediet papīra skavotāja/starplikas (13) elastīgo apakšmalu elektroinstrumenta virzienā līdz tā ieguļas vietā.
- Vadiet elektroinstrumentu līdzeni pāri darba materiālam, līdz darba materiāla mala atduras pret papīra skavotāja/starplikas (13) priekšējo malu..
- Stingri spiediet elektroinstrumentu uz leju, līdz triecienizvads (1) ir pilnībā iespiests.
- Saglabājiet vertikālu spiedienu un nospiediet palaidēju (2).
- Kad skava/nagla ir pilnībā iestiprināta, atlaidiet palaidēju (2) un pastumiet triecienizvadu (1) gar darba materiāla malu.
- Novietojiet nākamo skavu vai nākamo naglu.