# توابع تدبيس الورق وللتدبيس على مسافات متساوية

باستخدام توابع خاصة يمكن استخدام العدة الكهربائية لتدبيس الأوراق أو للتدبيس على مسافة متساوية من حافة الخامة. التوابع مناسبة فقط لماركة UniversalTacker 18V-14.

- يمكن باستخدام أداة تدبيس الأوراق (13) تدبيس ما يصل إلى 80 ورقة.
- باستخدام قطعة المباعدة (13) يمكنك ضبط مسافة متساوية على ست درجات من 1 سم حتى 11 سم من حافة الخامة.

ملحوظة: لملء الخزانة (9) يجب فك أداة تدبيس الورق/قطعة المباعدة (13) من العدة الكهربائية.

##

ملحوظة: دبابيس الدباسة أكثر ثباتا من دبابيس أداة تدبيس الورق، ولهذا لا يمكن خلعها إلا بصعوبة بالغة.

توصية طول الدبابيس | عدد الأوراق (ورقة 80 ج/م2)
--- | ---
6 مم | 2–20
8 مم | 10–40
10 مم | 20–60
12 مم | 30–80

- اضبط قوة الطرق على أعلى درجة.
- قم بتركيب شريط دبابيس (14) مناسب.
- اضغط بشكل متعاقب على رؤوس أداة تدبيس الورق/قطعة المباعدة (13) لإدخالها في تجاويف أداة تدبيس الأوراق (11) بالعدة الكهربائية.
  يُراعى أن التجويف 1 مناسب لتدبيس الأوراق.
- ضع مجموعة الورق المراد تدبيسها في أداة تدبيس الورق/قطعة المباعدة (13) واجعل رأس الدباسة فوق النطاق المراد تدبيس الورق منه.
- اضغط العدة الكهربائية إلى أسفل بعض الشيء إلى أن تتوغل رأس الدباسة (1) بشكل كامل.
- حافظ على ضغط الكبس واضغط على الزناد (2).
- بعد إدخال الدبابيس بالكامل اترك الزناد (2) وارفع رأس الدباسة (1) عن الورق.

##

إرشاد: للتدبيس على مسافات متساوية يجب تثبيت قطعة المباعدة (13) في التجاويف (10) بالعدة الكهربائية.

التجاويف 2–7 (10) | التجويف
--- | ---
التجويف 2 | 1 سم
التجويف 3 | 3 سم
التجويف 4 | 5 سم
التجويف 5 | 7 سم
التجويف 6 | 9 سم
التجويف 7 | 11 سم

- قم بتركيب شريط دبابيس (14) أو شريط مسامير (15).
- اضغط بشكل متعاقب على رؤوس أداة تدبيس الورق/قطعة المباعدة (13) لإدخالها في التجويف (10) بالعدة الكهربائية، الذي يحدد المسافة المناسبة حتى حافة الخامة.
  يرجى مراعاة أن التجويف 1 غير مناسب للتدبيس على مسافات متساوية.
- اضغط على الجهة السفلية المرنة أداة تدبيس الأوراق/قطعة المباعدة (13) في اتجاه العدة الكهربائية إلى أن تثبت.
- حرك العدة الكهربائية بشكل مسطح عبر قطعة الشغل إلى أن تتلامس حافة قطعة الشغل مع الحافة الأمامية أداة تدبيس الأوراق/قطعة المباعدة (13).
- اضغط العدة الكهربائية إلى أسفل بعض الشيء إلى أن تتوغل رأس الدباسة (1) بشكل كامل.
- حافظ على ضغط الكبس واضغط على الزناد (2).
- بعد إدخال الدبوس/المسمار بالكامل اترك الزناد (2) وحرك رأس الدباسة (1) بمحاذاة قطعة الشغل.
- ضع الدبوس أو المسمار التالي.