# Zagon

S premičnim sprednjim delom spenjalnika (1) je povezana protisprožilna zapora, ki preprečuje nenamerno sprožitev orodja v primeru nenamernega pritiskanja na sprožilec (2).

## Stikalo za vklop/izklop (enkratno aktiviranje)

- Sprednji del spenjalnika (1) najprej trdno pritisnite na obdelovanec, da povsem nalega nanj.
- Vzdržujte pritisno silo in pritisnite sprožilec (2).
- Po končanem pritrjevanju izpustite sprožilec (2) in sprednji del spenjalnika (1) dvignite z obdelovanca.

## Vklop/izklop (kontaktni sprožilec)

- Za hitro delo lahko sprožilec (2) držite pritisnjen.
  Pritisnite nos spenjalnika (1) trdno na obdelovanec, tako da se strel sproži. Pritisnite spenjalnik na naslednje mesto in pritisnite nos spenjalnika (1) znova trdno ob obdelovanec.