# Технички податоци

Батериска пневматска хефталка |  | UniversalTacker 18V-14
--- | --- | ---
Број на дел |  | ‎3 603 BA7 0..
Број на удари | min–1 | 30
Муниција
Ленти со хефт иглички |  | Тип 53
Ширина | mm | 11,4
Должина | mm | 6–14
Ленти со клинци |  | Тип 48
Должина | mm | 14
Макс. капацитет на зафатување |  | 140
Тежина согласно EPTA-Procedure 01:2014A) | kg | 1,8 (1,5 Ah)–2,1 (6,0 Ah)
Дозволена околна температура |  |
При полнење | °C | 0 ... +35
При работењеB) и при складирање | °C | –20 ... +50
Препорачани акумулаторски батерии |  | PBA 18V...W-.
Препорачани полначиC) |  | AL 18...

A)

  во зависност од употребената батерија

B)

  ограничена јачина при температури < 0 °C

C)

  Следните полначи не се компатибилни со PBA батерија: AL 1814 CV, AL 1820 CV, AL 1860 CV