# Принадлежность для скрепления бумаги и равномерного распределения скоб

Со специальной насадкой электроинструмент можно использовать для скрепления бумаги и для скрепления/сшивания на равном расстоянии от края материала. Принадлежность подходит только для UniversalTacker 18V-14.

- С помощью степлера для бумаги (13) можно скреплять до 80 листов бумаги.
- С помощью распорного элемента (13) можно установить ровное расстояние от 1 до 11 см (в 6 шагов) от края материала для скрепляемой заготовки.

Указание: чтобы заполнить магазин (9), сначала следует снять степлер для бумаги/распорный элемент (13) с электроинструмента.

##

Указание: скобы скобозабивателя более прочные, чем стандартные, поэтому их трудно извлечь из бумаги.

Рекомендованная длина скоб | Количество листов (плотность бумаги 80 г/м2)
--- | ---
6 мм | 2–20
8 мм | 10–40
10 мм | 20–60
12 мм | 30–80

- Установите максимально высокий уровень силы удара.
- Вставьте обойму подходящих скоб (14).
- Один за другим вставьте носики степлера для бумаги/распорного элемента (13) в углубления под степлер для бумаги (11) на электроинструменте.
  Обратите внимание, что только отверстие 1 подходит для скрепления бумаги.
- Поместите стопку бумаги в степлер для бумаги/распорный элемент (13) и расположите носик скобозабивателя над бумагой в том месте, где требуется скрепить.
- С усилием прижмите электроинструмент так, чтобы носик скобозабивателя (1) был полностью вдавлен в материал.
- Удерживайте инструмент надавливая и нажмите на спусковой крючок (2).
- После полного забивания скобы, отпустите спусковой крючок (2) и поднимите носик скобозабивателя (1) от бумаги.

##

Указание: для скрепления необходимо зафиксировать распорный элемент (13) в углублениях (10) на электроинструменте с одинаковым отступом.

Углубления 2–7 (10) | Отступ
--- | ---
Углубление 2 | 1 см
Углубление 3 | 3 см
Углубление 4 | 5 см
Углубление 5 | 7 см
Углубление 6 | 9 см
Углубление 7 | 11 см

- Вставьте обойму подходящих скоб (14) или гвоздей (15).
- Один за другим вставьте носики степлера для бумаги/распорного элемента (13) в углубления (10) на электроинструменте, соответствующие расстоянию от края материала.
  Обратите внимание, что углубление 1 не подходит для скрепления на равном расстоянии.
- Прижмите гибкую нижнюю сторону степлера для бумаги/распорного элемента (13) в направлении электроинструмента до щелчка.
- Проведите электроинструментом по заготовке так, чтобы край заготовки уперся в передний край степлера для бумаги/распорного элемента (13).
- С усилием прижмите электроинструмент так, чтобы носик скобозабивателя (1) был полностью вдавлен в материал.
- Удерживайте инструмент надавливая и нажмите на спусковой крючок (2).
- После полного забивания скобы/гвоздя, отпустите спусковой крючок (2) и проведите носиком скобозабивателя (1) вдоль края заготовки.
- Разместите следующую скобу или следующий гвоздь.