# Указания по применению

- Скобы 19 мм не подходят для использования с этим электроинструментом. Поэтому не пользуйтесь этим электроинструментом для обшивки потолков с помощью захватных устройств и когтей для вагонки.

В целях меньшего износа бойка сократите число холостых спусков.
После завершения работы установите силу удара на установочном колёсике предварительного выбора силы удара (4) низкое значение, чтобы ослабить натяжную пружину.

Установите носик скобозабивного пистолета (1), соблюдая осторожность. Мягкие заготовки (например, сосновая древесина) могут повредиться, если на них сильно нажимать.

Электроинструмент рассчитан на кратковременный режим работы с макс. продолжительностью работы до 10 минут при постоянной нагрузке. При продолжительной работе инструмент нагревается. При нагревании мощность инструмента снижается.
Выключите электроинструмент не позднее, чем через 10 минут работы и дайте ему остыть.

## Удаление застрявшей скобы

- До начала любых работ с электроинструментом, выньте из него аккумулятор.

- Переверните электроинструмент.
- Нажмите кнопку разблокировки магазина (8) и извлеките магазин (9), потянув назад.
- Удалите застрявшую скобу. Для этого при необходимости используйте плоскогубцы.
- Вставьте магазин (9) обратно до фиксации.

- Своевременно заполняйте магазин. Слишком короткая обойма скоб может быть причиной их застревания.