# Instructions d’utilisation

- Cet outil électroportatif n’est pas conçu pour les agrafes de 19 mm. C’est pourquoi il ne doit pas être utilisé pour fixer des lambris de plafond avec des clips ou agrafes.

Évitez des déclenchements à vide pour réduire l’usure du poinçon.
Au terme des travaux, réglez la molette de présélection de force de frappe (4) sur une petite valeur afin de détendre le ressort.

Appliquez avec précaution le nez de l’agrafeuse (1) contre la pièce. L’agrafeuse risque de laisser des traces sur les pièces en matériau tendre (par ex. en pin) lors d’une pression trop forte.

L’outil électroportatif est conçu pour une utilisation temporaire d’une durée maximale de 10 min sous charge constante. Il s’échauffe en cas d’utilisation longue durée. Plus il s’échauffe, plus ses performances diminuent.
Éteignez l’outil électroportatif au bout de maximum 10 minutes d’utilisation et laissez-le refroidir.

## Retrait d’agrafes bloquées

- Retirez l’accu Avant tous travaux sur l’outil électroportatif.

- Retournez l’outil électroportatif.
- Appuyez sur l’embout de déverrouillage (8) tout en poussant le chargeur (9) vers l’arrière.
- Retirez l’agrafe qui coince. Servez-vous pour cela d’une pince si nécessaire.
- Remettez en place le chargeur (9) jusqu’à ce qu’il s’enclenche.

- Refaites le plein du chargeur à temps. Le risque de blocage est plus élevé quand il reste trop peu d’agrafes dans le chargeur.