# Τεχνικά στοιχεία

Καρφωτικό μπαταρίας |  | UniversalTacker 18V-14
--- | --- | ---
Κωδικός αριθμός |  | ‎3 603 BA7 0..
Αριθμός κρούσεων | min−1 | 30
Αντικείμενα καρφώματος
Ταινία συνδετήρων |  | Τύπος 53
Πλάτος | mm | 11,4
Μήκος | mm | 6–14
Ταινία καρφιών |  | Τύπος 48
Μήκος | mm | 14
Μέγιστο περιεχόμενο γεμιστήρα |  | 140
Βάρος κατά EPTA-Procedure 01:2014A) | kg | 1,8 (1,5 Ah)–2,1 (6,0 Ah)
Επιτρεπόμενη θερμοκρασία περιβάλλοντος |  |
Κατά τη φόρτιση | °C | 0 ... +35
Κατά τη λειτουργίαB) και σε περίπτωση αποθήκευσης | °C | –20 ... +50
Συνιστώμενες μπαταρίες |  | PBA 18V...W-.
Συνιστώμενοι φορτιστέςC) |  | AL 18...

A)

  Ανάλογα με τη χρησιμοποιούμενη μπαταρία

B)

  Περιορισμένη ισχύς στις θερμοκρασίες <0 °C

C)

  Οι ακόλουθοι φορτιστές δεν είναι συμβατοί με την μπαταρία PBA: AL 1814 CV, AL 1820 CV, AL 1860 CV