# Початок роботи

Блокування спускового гачка в поєднанні з рухомим носиком скобозабивного пістолета (1) запобігає ненавмисному спрацьовуванню при випадковому натисканні на спусковий гачок (2).

## Увімкнення/вимкнення (одноразове спрацьовування)

- Спочатку міцно притисніть носик скобозабивного пістолета (1) до заготовки, вдавивши його повністю.
- Утримуйте інструмент натисненим і натисніть на спусковий гачок (2).
- Після повного забивання відпустіть спусковий гачок (2) і підніміть носик скобозабивного пістолета (1) від заготовки.

## Увімкнення/вимкнення (кількаразове спрацьовування)

- Для швидких робіт можна утримувати пускову кнопку (2) натиснутою.
  Міцно притисніть носик скобозабивного пістолета (1) до заготовки, поки не відбудеться постріл. Помістіть скобозабивний пістолет у наступній точці та знову міцно притисніть носик скобозабивного пістолета (1) до заготовки.